**Гибкий и универсальный: 70-тонный кран-экскаватор для максимальной универсальности**

**Благодаря 67-летнему опыту компании в сфере проектирования и производства кранов и кранов-экскаваторов машины SENNEBOGEN вот уже несколько десятилетий привлекают клиентов по всему миру. Краны-экскаваторы SENNEBOGEN, предназначенные для эксплуатации в тяжелых условиях, удовлетворяют самым высоким требованиям. Линейку продукции расширяет новая модель SENNEBOGEN 670 серии E - 70-тонный кран-экскаватор, который подкупает простотой передвижения и множеством вариантов применения.**

Новый SENNEBOGEN 670 HD представляет собой кран-экскаватор последней серии E, предназначенный для выполнения особенно сложных и динамичных работ с различными вариантами оснащения. Машина поставляется с тремя вариантами двигателей: 298 кВт (класс 3a) и 261 кВт / 321 кВт (класс 5), – и имеет грузоподъемность до 70 т, что обеспечивает широчайший спектр областей применения.

Благодаря надежной конструкции, эффективной многоконтурной гидравлической системе и мощному поворотному приводу этот 70-тонный кран-экскаватор особенно хорошо подходит для специального подземного строительства. Этот кран позволяет работать с копровыми мачтами или грейферами для устройства "стен в грунте" с объемом ковша до 2,5 м³ так же уверенно, как и использовать гидравлические обсадные столы с канатными грейферами при сооружении колодцев или проведении специальных подземных работ.

Оснащенный двухчелюстным грейфером или драглайн-ковшом, SENNEBOGEN 670 также будет эффективен в гидротехническом строительстве и проведении работ по выемке грунта. Две 16-тонные лебедки свободного падения обеспечивают оптимальное тяговое усилие. Лебедки предлагаются также в тяжелом исполнении – на 20 т. Благодаря максимальной длине стрелы 56,9 м, опциональному аутригеру и укосине стрелы кран-экскаватор прекрасно подходит для использования в качестве крана.

Сильные стороны этого компактного крана-экскаватора проявляются прежде всего на узких стройплощадках. Подготовка SENNEBOGEN 670 к эксплуатации занимает минимальное время. А благодаря раздвижному гусеничному шасси этот кран-экскаватор устойчиво и надежно стоит на своих 700-миллиметровых башмаках с тремя грунтозацепами.

Компактные габариты и простая система установки балласта экономят время и затраты при транспортировке с одной стройплощадки на другую. При полностью сложенном гусеничном шасси ширина машины составляет всего 3,0 м.

Современная комфортабельная кабина Maxcab обеспечивает эргономичные условия работы водителя. Кабина также может быть выполнена с возможностью наклона на 15 градусов или подъема на 2,70 м, чтобы обеспечить еще лучшую видимость навесного оборудования и рабочей зоны.

***Подпись к рисунку:***

*Новый SENNEBOGEN 670 серии E привлекает множеством вариантов применения – от специального подземного строительства до выемки грунта – и впечатляет компактными транспортировочными габаритами.*